Leistungsverzeichnis über Kunststofffenster
Stand Februar 2015

Bauvorhaben:	

Bauort:	

Bauherren:	

Planung und Bauleitung:		

	

Angebot über:	Kunststofffenster

Angebotsabgabe:	

Ausführungsbeginn:	

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.:	EUR	

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.:	EUR		

DER BIETER:

…………………………………………………………………………………………………..
Datum	Stempel	Unterschrift

Technische Vorbemerkungen für Fenster mit erhöhtem Wärmeschutz!

VOB:
Neben den allgemeinen Vertragsbedingungen und diesen technischen Vorbemerkungen gilt die VOB (Teil B, C), neueste Fassung.

Normen/ Richtlinien:
Angegebene bzw. zitierte Normen, Richtlinien und Verordnungen gelten jeweils in ihrer aktuellen Ausgabe bzw. deren Ersatzwerke.

Statische Anforderungen: 
Die Fensterkonstruktion muss so am Baukörper befestigt werden, dass alle auf sie einwirkenden Kräfte in den Baukörper abgeleitet werden. Zusätzliche Lasten aus dem Baukörper dürfen nicht vom Fenster aufgenommen werden.

Unter den angenommenen Beanspruchungen der Produktnorm DIN EN 14351-1:2010-08 Fenster. Die Durchbiegung des Auflagerprofiles darf nicht mehr als 1/200 der Stützlänge, jedoch höchstens 15 mm betragen. Hinweise des Isolierglasherstellers sind zu beachten.

DIN EN 1991-1-1/NA:
2012-12	Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten 
im Hochbau; Deutsche Fassung EN 1991-1-1:2002 + AC:2009 
Nationaler Anhang	

DIN EN 1991-1-4/NA:
2012-12	
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten; Deutsche Fassung EN 1991-1-4:2005 + A1:2010 + AC:2010	

DIN EN 12210:
2013-04	
Fenster und Türen - Widerstandsfähigkeit bei Windlast – Klassifizierung	

DIN 18055:
2014-11
	
Kriterien für die Anwendung von Fenstern und Außentüren nach 
DIN EN 14351-1	
DIN EN 14 351-1:
2010-08	Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit; Deutsche Fassung EN 14351-1:2006 + A1:2010	

DIN EN 13 830:
2003-11	
Vorhangfassaden - Produktnorm	

		
TBDK:	Befestigung tragender Beschlagteile von Dreh- und Drehkipp-Beschlägen	
ETB-Richtlinie:	Bauteile die gegen Absturz sichern	

Schallschutz:
Für den Schallschutz gelten DIN 4109:1989-11, sowie DIN EN 20140-2:1993-05, DIN EN ISO 717-1:2013-06. Anschlüsse zwischen Fenster (Türen) und Baukörper sind unter Beachtung der Anforderungen an die Schalldämmung der Fenster (Türen) auszubilden.
Aluminium-Fensterbänke und Vorsatzblenden sind zu entdröhnen. Hier ist auch die DIN 18360:2012-09 zu beachten.

Barrierefreies Bauen
Für die Planung von barrierefreien Wohnräumen, soweit notwendig bzw. gefordert, sind die Vorgaben der Normen DIN 18024-1:1998-01 und DIN 18040:2010-10 einzuhalten.

Wärme- und Feuchtigkeitsschutz:
Für die Anforderungen an den Wärmeschutz gelten:
DIN 4108-2:
2013-02
	Mindestanforderungen an den Wärmeschutz	
DIN 4108-3:
2014-11
	Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und 
Hinweise für Planung und Ausführung	
IN 4108 Beiblatt 2:
2006-03
	Wärmebrücken - Planungs- und Ausführungsbeispiele	
DIN EN ISO 10211:
2008-04
	Wärmebrücken im Hochbau - Wärmeströme und Oberflächentemperaturen	
EnEV 2014

	Energieeinsparverordnung von 11/2013 (gültig seit 01. Mai 2014)	
DIN EN ISO 10077
   -1:2010-05
   -2:2012-06
	Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten	
DIN EN 12412-2:
2003-11
	Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten mittels des Heizkastenverfahrens - Teil 2: Rahmen
	
DIN EN 12412-4:
2003-11
	Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten mittels des Heizkastenverfahrens - Teil 4: Rollladenkästen
	
DIN EN ISO 12567-1:
2010-12
	Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern und Türen - Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten mittels des Heizkastenverfahrens - Teil 1: Komplette Fenster und Türen	

Die mit der EnEV 2014 festgelegten, für beheizte Wohnräume geltenden, Mindestanforderungen an die U-Werte für Fenster und Verglasungen bei der Sanierung sind einzuhalten (Anlage 3).
•	Sie betragen: Uw  £ 1,3 W/ (m² K); Ug £ 1,1 W/ (m² K)
•	Bei Sonderverglasungen (z. B. Schallschutz, Einbruchhemmung) dürfen die Werte von: 
Uw  £ 2,0 W/ (m² K); Ug £ 1,6 W/ (m² K) nicht überschritten werden.

Die Einwirkung von Schlagregen und Tauwasser ist so zu begrenzen, dass Schäden vermieden werden, z. B. unzulässige Minderung des Wärmeschutzes.

Recycling:
Es werden nur Fenster/ Tür-Systeme bewertet, die eine Entsorgung mit anschließendem Recycling gewährleisten.
Altfenster und Profilreste müssen aufgearbeitet, stofflich getrennt und wiederverwertet werden.
Ein Nachweis ist auf Verlangen der Bauleitung vorzulegen.

Einbruchhemmung:
Für die Einbruchhemmung gelten DIN EN 1627:2011-09 (Anforderungen und Klassifizierung), DIN EN 1628:2011-09 – DIN EN 1630:2011-09 (Prüfverfahren), DIN EN 356:2000-02 (Sicherheitssonderverglasung), sowie Aushebelschutz-Richtlinien.
Die Einstufung in die Widerstandsklassen der Verglasung (P1 bis P8) ist durch einen gültigen Prüfbericht nachzuweisen. 
Die Einstufung in die Widerstandsklassen RC 1 bis RC 6 ist durch einen gültigen Prüfbericht nachzuweisen. 
Für angrenzende Bauteile müssen ebenfalls Anforderungen nach DIN EN 1627:2011-09 zugrunde gelegt werden. Nichttransparente Ausfachungen nach DIN EN 356:2000-02.

Umwehrungen
Die Vorgaben für Absturzsicherung und Umwehrung sind den jeweiligen Landesbauordnungen der Länder (LBO) zu entnehmen.
ETB-Richtlinie

CE Kennzeichnung im Fensterbau:
Für Fenster, Türen und Aufsatzrollladen sind vom Auftragnehmer die bestellten Leistungseigenschaften entsprechend in einem CE Formular anzugeben.

Hierzu ist eine werkseigene Produktionskontrolle notwendig. Betriebe, die das RAL-Gütezeichen führen und/ oder nach ISO 9000 zertifiziert sind, erfüllen diese Voraussetzung automatisch.

Schlagregen- und Fugendurchlässigkeit:
Schlagregendichtheit und Fugendurchlässigkeit müssen entsprechend der DIN EN 12207:2000-06/ 12208:2000-06 ausgeführt werden. Der Widerstand bei Windlast muss den Normen DIN EN 12210:2013-04 und DIN 12211:2013-11 entsprechen. 

PVC-U:
Es sind nur Kunststoffprofile aus Qualitätsmarkenrohstoffen auf der Basis eines weichmacherfreien, hochschlagzähen Polyvinylchlorids (PVC-U) zugelassen. Diese können sowohl vollständig aus Frischmaterial bestehen als auch aus einem Recyclatkern, wenn dieser in Coextrusion hergestellt und umlaufend durch PVC-U Frischmaterial abgedeckt ist.

Die Formmasse für Frischmaterial muss in den Materialeigenschaften min. dem Typ:
-	DIN EN ISO 1163-PVC-U, EDLP, 082-25-T23, entsprechen.

Für die Qualität der Kunststoffprofile gilt die RAL Güte- und Prüfbestimmung  Abschnitt1 – RAL-GZ 716/1.
Die Hauptprofile müssen den Anforderungen der Klasse A nach DIN EN 12608 entsprechen.

Metallteile:
Alle Aussteifungen müssen normgerecht und aus sendzimirverzinkten Stahl sein, mit einer Mindestwandstärke s ³ 1,5 mm. Die Güte der Stahlprofile muss den Bezeichnungen mit DX51D + Z150-N-A entsprechen. Es gelten hierfür die Normen EN 10327, DIN EN 10162:2003-12 und für Toleranzen 
DIN EN 10143:2008-11. 

Dichtungen: 
Außendichtungen zwischen Blend- und Flügelrahmen, sowie zwischen Glas und Glasleiste müssen systemgerecht sein. Es dürfen nur vom Systemhersteller zugelassene Dichtungen verwendet werden.

Rahmenverbindungen:
Bei geschweißten Rahmenverbindungen muss die Nahtgüte der Eck- und T-Stöße den Werten der RAL-Gütebestimmungen entsprechen.
Eckverbindungen sind im Press-Stumpf-Schweißverfahren herzustellen. Gehrungen müssen der Scheibenlast und den funktionellen Belastungen dauerhaft standhalten.
Bei Riegel und Pfosten sind einwandfrei abdichtende Schraubverbindungen zugelassen.

Qualitätsstandard:
Es dürfen nur Profilsysteme angeboten werden, die den Güte- und Prüfbestimmungen gemäß 
RAL-Richtlinien GZ 716/1 entsprechen.
Alle Hauptprofile müssen mit dem Prüfzeichen der Gütegemeinschaft (QKE) gekennzeichnet sein. Entsprechende und gültige Prüfzeugnisse sind auf Verlangen vorzulegen.

Prüfnachweise müssen auf die geforderten Beanspruchungen ausgestellt sein.
Die zum Einsatz kommende Flügelgröße muss in Abhängigkeit von der Beanspruchung den Verarbeitungsrichtlinien des Systemgebers entsprechen und durch Eignungsprüfungen (Systemprüfung) nachgewiesen werden.

Profilausbildung:
Alle Basisprofile müssen mindestens als 6-Kammerprofile ausgebildet sein. Die äußeren und inneren Sichtflächen müssen 3 mm (Klasse A) und die Profiltiefe muss min. 82 mm betragen.
Die Befestigung aller Beschlagteile muss durch min. zwei PVC-Wandungen erfolgen.
Blend- und Flügelrahmenfalze müssen nach Vorschrift entwässert, Glasfalze zusätzlich belüftet werden. 
Entwässerungsschlitze müssen min. 6 x 30 mm groß und entsprechend den Richtlinien angeordnet sein. Ein öffnen der Verstärkungskammer ist nicht zulässig. Entwässerungsöffnungen in den Sichtflächen sollen durch PVC-Kappen abgedeckt werden.

Aluminium Vorsatzblenden:
Werden Profile mit Aluminium-Vorsatzblenden ausgeführt, müssen die äußeren Dichtungen im Blendrahmen, T-Profil, Stulpprofil und Flügel passend ausgelegt sein. Aluminium-Vorsatzblenden müssen konstruktiv so ausgebildet sein, dass sie umlaufend kraftschlüssig einrasten.

Beschläge:
Beschläge müssen nach DIN 18357:2012-09 ausgebildet sein und den Güte- und Prüfbestimmungen der Gütegemeinschaft entsprechen. Die Prüfnachweise müssen auf die geforderten Beanspruchungen und Flügelgröße ausgestellt sein.

Eck-, Scherenlager und Rollzapfen müssen justierbar sein. Das Ecklager muss den Flügel bei jeder Stellung sicher führen und ein Aushebeln durch aufschlagende Flügel verhindern. Die Ausstellschere muss sicher verhindern, dass sich der Flügel bei einer Fehlbedienung aushängt oder aufschlägt.

Bei Kippbeschlägen mit Gestänge muss zusätzlich eine Sicherungsschere im Falz angebracht werden. Für Drehbeschläge müssen die Scharniere und Lager im Eckbereich angebracht werden und verstellbar sein. Entsprechend der Flügelhöhe sind auf der Bandseite ausreichend Verriegelungen zu montieren.

Balkon- und / oder Terrassentüren erhalten Rollschnäpper und Zuziehgriff.
Fußpunktausführung bei Balkon- und/oder Terrassentüren siehe Positionstext. Blendrahmenschwellen erhalten einen Aluminium-Trittschutz.

Montage:
Der Ausgleich von Bewegungen durch Temperaturveränderungen, Windlasten und Bauwerksverformungen muss gewährleistet sein. Die Befestigung muss mit auf das Mauerwerk abgestimmten Durchsteckdübel oder Ankern, spannungsfrei erfolgen.

Der Befestigungsabstand von einer Ecke (Rahmen, Pfosten, Sprosse) muss ca. 150 mm (bei weißen Profilen) und ca. 250 mm (bei farbigen Profilen), der Abstand zwischen den Befestigungspunkten darf max. 700 mm, betragen.
Die Anbindung von zusätzlichen Bauteilen an das Fenster ist nicht zulässig (z. B. Geländer)

Glasaufbau:
Es dürfen nur Glasscheiben verwendet werden, die im Randverbund ein Herstellungsdatum und die technischen Eigenschaften (z. B. U-Wert) aufweisen.
Mehrscheibenverglasungen müssen der Beanspruchungsgruppe 5, nach DIN 18545-3:1992-02, (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen; Verglasungssysteme) entsprechen.

Brüstungsscheiben sind raumseitig mit VSG auszuführen.
Zusätzliche Anforderungen siehe Ausschreibungstext.

Glaseinbau:
Für Verglasungsarbeiten gelten die Verarbeitungshinweise der Glashersteller, 

DIN 18361:2012-09 (VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C - Verglasungsarbeiten)
DIN 18545:2014-09 (Abdichten von Verglasungen, Verarbeitungsrichtlinien der Dichtstoffhersteller, Verarbeitungsrichtlinien der Profilhersteller).

Die Glasfalztiefe beträgt 25 mm. Der Falzgrund muss eben und ohne Vorsprünge ausgebildet sein sowie eine vollflächige Auflage der Trage- und Distanzklötze haben. Glasleisten müssen grundsätzlich innen liegen, maßgenau eingepasst und konstruktiv so ausgebildet sein, dass sie durchlaufend kraftschlüssig einrasten.

Der Einbau von Paneelen erfolgt sinngemäß, ggf. mit Falzverbreiterungsprofilen. 
Scheibendicke, Dichtprofile und Glasleisten müssen aufeinander abgestimmt sein.

Verklotzen:
Tragende Klötze müssen mind. 100 mm lang und gegen Verrutschen gesichert sein. Trage- und Distanzklötze sind entsprechend der Flügelöffnungsart, nach den Richtlinien der techn. Beratungsstelle des Glaserhandwerks Hadamar (Schritt 3), einzusetzen.

Grundsätzlich dürfen keine Holzklötze verwendet werden. Zur Verwendung kommen nur Klötze aus weichmacherfreien Kunststoffen.

Fugenabdichtung:
Die Anschlüsse zum Baukörper müssen den bauphysikalischen Anforderungen gerecht werden, d. h. die Normen zum Wärme-, Feuchtigkeits-, Schallschutz sind einzuhalten. Die Abdichtung der Fuge muss einen Dampfdruckausgleich zur Außenseite ermöglichen (somit Abdichtung innen dichter als außen).

Raumseitige Fugen dienen umlaufend als Dampfbremse und müssen verhindern, dass Feuchtigkeit zwischen Rahmen und Wand eindringen kann.

Das Dichtsystem muss mit den angrenzenden Haftflächen nach DIN 52452-2:2014-09 verträglich sein. Die Vorschriften der Dichtsystem-Hersteller sind zu berücksichtigen.

Bei Abdichtungen mit spritzbaren Dichtstoffen gelten DIN 18540:2014-09 und DIN 18545-2:2008-12.
Eine Zweiflankenhaftung ist sicherzustellen, wobei nichtsaugende Hinterfüllmaterialien einzusetzen sind.

Für die Abdichtungen mit vorkomprimierten Dichtbändern sind die Herstellerangaben zu beachten.

Für Abdichtungen mit Abdichtungsfolie gilt DIN 18195:2011-03.
 
PVC-Profile dürfen nicht mit bitumenhaltigen Stoffen in Verbindung kommen, es dürfen nur kaltverschweißbare Folien verwendet werden.

Vom Bieter angebotenes Profilsystem:

Jedes gütegeprüftes Profil- und Beschlagsystem kann angeboten werden, wenn die beschriebenen Kriterien erfüllt sind.

Vom Bieter muss jedoch System und Serie angegeben und der Profilquerschnitt (mit Zeichnung) dokumentiert werden.

Profilsystem: ........................................	Serie: .........................................

Vom Bieter angebotenes Beschlagsystem:

Dreh- und Drehkipp-Beschläge

Fabrikat: ...............................................	Serie: .........................................

Oberlicht-Kippbeschläge

Fabrikat: ...............................................	Serie: .........................................

Schwingfenster, Hebeschiebe- Hebeschiebekipp- und PSK-Türen das

Fabrikat: ...............................................	Serie: .........................................

Vom Bieter angebotene Glasart:

Isolierverglasung

Fabrikat: ...............................................	Typ: ...........................................

Der Bieter:
(Datum, Stempel, Unterschrift)

Objektbezogene Vorgaben:

Folgende Basiswerte sind zugrunde gelegt:

Hinweis: Die gelb markierten Felder sind vom Ausschreibenden vorzugeben / anzupassen.

Profilsystem:	SOFTLINE 82 MD

Farbton außen Rahmen:	weiss

Farbton innen Rahmen & Flügel:	weiss

Farbton außen Flügel:	weiss

Schallschutzklasse	III (35-39 dB) / oder keine Anforderung

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627:	RC 2 / keine geprüfte Sicherheit

Wärmedurchgangskoeffizient Element:	≤ Uw-Wert 1.3 W/m² K

Wärmedurchgangskoeffizient Verglasung:	≤ Ug-Wert 1.1 W/m² K

Randverbund der Isolierglasscheibe:	Aluminium Kante oder Warme Kante

Klassifizierung nach EN 12207-12210:	B2-4A-2

Schlüssel zur Klassifizierung:

B2	= Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210:2013-04
4A	= Schlagregensicherheit DIN EN 12208:2000-06
2	= Luftdurchlässigkeit DIN EN 12207:2000-06

Einstufung der VEKA Systeme, siehe Prüfbericht unter Systembeschreibung.

Fensterskizzen werden als Innenansicht dargestellt.
Zusätzliche Leistungen und ergänzende  Beschreibungen siehe Positionstext.

Grundsätzlich gelten die aktuellen VEKA Verarbeitungsrichtlinien.
Technische Änderungen vorbehalten.

Pos.	Menge/Einheit	Maße/Text	Einheitspreis EUR	Gesamtpreis EUR	

Beispielelement:
Pos. 1	1 Stück	1230 x 1480 mm	EP		GP		
(Innenansicht)
	1 -teiliges Element
Profilsystem: SOFTLINE 82 MD
Öffnungsarten: 
1: dkl, Dreh-Kipp Links

Weitere Anforderungen wie in den Vorbemerkungen beschrieben.
Einschließlich aller konstruktionsbedingten Zubehör und Dichtungsteile, frei Baustelle einschl. Montage.	

	
Angebotswert netto:	0,00 EUR	

+19 % MWSt	
EUR	

Angebotswert brutto:	EUR